|  |  |
| --- | --- |
| energy1 |  **Российская Федерация****Общество с ограниченной ответственностью** **«Енисейская энергетическая компания»** **(ООО «Енисейэнергоком»)** |

**663148, Красноярский край, село, Верхнепашино, улица, Обручева, дом, 2**

**Телефон: (39-195) 2-49-57; E.mail:** **energo@eecom.ru**

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_» февраля 2024 г. № \_\_\_\_\_ | Главе Кривлякского сельсоветаО.Н. Гобозовой663172, п. Кривляк, ул. Рабочая, 3БЭл. адрес: adm.kr@mail.ru |

Об актуализации схемы теплоснабжения

Уважаемая Ольга Николаевна!

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения Кривлякского сельсовета направляем Вам предложения по внесению изменений согласно приложению.

Приложение:

предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

Генеральный директор

ООО «Енисейэнергоком» В.А. Погодаев

Исполнитель: Шульц Андрей Сергеевич

Тел. 83919524957

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения Кривлякского сельсовета

1. Котельная п. Кривляк ул. Школьная 2К

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2025 г.: – 1157,593 Гкал;

* 1. НУР – 249,24 кг.у.т/Гкал
	2. Норматив технологических потерь: 406,57 м3, 754,44 Гкал.
	3. Собственные нужды котельной – 63,95 Гкал.

2. Котельная д. Никулино ул. Береговая 22

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2025 г.: – 54,845 Гкал;

* 1. НУР – 264,60 кг.у.т/Гкал
	2. Собственные нужды котельной – 3,84 Гкал.

3. Дополнить схему мероприятием:

Котельная д. Никулино ул. Береговая 22

«Модернизация дымовой трубы котельной: замена с увеличением диаметра» в 2027 году.